中汽力威牌HLW5041ZXX6EQ型车厢可卸式垃圾车

|  |
| --- |
| **【主要技术参数】** |
| 产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 330 |
| 产品名称 | HLW5041ZXX6EQ型车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | AP4GV6F002X |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 1465 | 外形尺寸(mm) | 5500,5142,4892×2000×2300,2250 |
| 整备质量(Kg) | 2900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 27.7/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1137 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
| 轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
| 其它 | 该车用于垃圾转运,主要专用装置为勾臂;整车长/轴距对应关系:5500/3308,5142/2950,4892/2700;侧/后部防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护装置的截面尺寸(宽×高)mm:60×120,离地高420mm。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。装配D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,,发动机时,对应油耗分别为11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3L/100km。 |
| **【底盘技术参数】** |
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D20TCIF1YCY24140-60CA4DB1-11E6ZD30D16-6NCY4BK461CY4BK161Q23-115E60H20-120E60CA4DB1-13E6Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司中国第一汽车集团有限公司东风轻型发动机有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司安徽全柴动力股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司中国第一汽车集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司 | 1999236022072953370738562300200022072800 | 93103811209510585909596 |